附 件 9

**民乐** **县(市、区)水龙头水质监测结果上报表**

监测类型：☑常规监测 □全分析监测 枯水期

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测指标** | **检测份数** | **达标份数** |
| **一、微生物指标** | | | |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/680mL或CFU/680mL) | 68 | 68 |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/680m或CFU/680mL) | 68 | 68 |
| 3 | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL) | 68 | 68 |
| **二、毒理指标** | | | |
| 4 | 砷(mg/L) | 68 | 68 |
| 5 | 镉(mg/L) | 68 | 68 |
| 6 | 铬(六价)(mg/L) | 68 | 68 |
| 7 | 铅(mg/L) | 68 | 68 |
| 8 | 汞(mg/L) | 68 | 68 |
| 9 | 氰化物(mg/L) | 68 | 68 |
| 68 | 氟化物(mg/L) | 68 | 68 |
| 11 | 硝酸盐(以N 计)(mg/L) | 68 | 68 |
| 12 | 三氯甲烷(mg/L) | 68 | 68 |
| 13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 68 | 68 |
| 14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 68 | 68 |
| 15 | 三溴甲烷(mg/L) | 68 | 68 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 68 | 68 |
| 17 | 二氯乙酸(mg/L) | 68 | 68 |
| 18 | 三氯乙酸(mg/L) | 68 | 68 |
| 19 | 溴酸盐(mg/L) |  |  |
| 20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 68 | 68 |
| 21 | 氯酸盐(mg/L) | 68 | 68 |
| **三、感官性状和一般化学指标** | | | |
| 22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 68 | 68 |
| 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 68 | 68 |
| 24 | 臭和味 | 68 | 68 |
| 25 | 肉眼可见物 | 68 | 68 |
| 26 | pH | 68 | 68 |
| 27 | 铝(mg/L) | 68 | 68 |
| 28 | 铁(mg/L) | 68 | 68 |
| 29 | 锰(mg/L) | 68 | 68 |
| 30 | 铜(mg/L) | 68 | 68 |
| 31 | 锌(mg/L) | 68 | 68 |
| 32 | 氯化物(mg/L) | 68 | 68 |
| 33 | 硫酸盐(mg/L) | 68 | 68 |
| 34 | 溶解性总固体(mg/L) | 68 | 68 |
| 35 | 总硬度(以CaCO₃计)(mg/L) | 68 | 68 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以02计)(mg/L) | 68 | 68 |
| 37 | 氨(以N计)(mg/L) | 68 | 68 |
| **四、放射性指标** | | | |
| 38 | 总α放射性/(Bq/L) |  |  |
| 39 | 总β放射性/(Bq/L) |  |  |
| **五、消毒剂指标** | | | |
| 40 | 游离氯 |  |  |
| 41 | 总氯 |  |  |
| 42 | 臭氧 |  |  |
| 43 | 二氧化氯 | 68 | 68 |

**注：指标未检测，请填“/”;无检测能力，请填“无”。**

责任报告人：张贵 联系电话：13993699491

报告单位：民乐县疾病预防控制中心 报告时间：2025年6月19日